**Uma nova fonte de renda para seu negócio! O gerador de ozônio OZmini 12v inativa micro-organismos e remove odores de automóveis com alto poder de higienização, permitindo que você ofereça um serviço de referência em sua estética automotiva, proporcionando mais saúde e segurança.**

**A oxi-sanitização é uma excelente fonte de lucratividade e um forte diferencial competitivo. Invista em uma tecnologia sustentável e inovadora que apresenta resultados rápidos e o retorno do investimento em pouco tempo.**

**Leve o poder do ozônio até você e seus clientes!**

**Conheça os benefícios:**

* **Combate micro-organismos como bactérias, vírus e fungos;**
* **Descontamina o interior do ar-condicionado;**
* **Remove maus odores impregnados como cheiro de cigarro, animais, vômito, bebidas e comidas derramadas, etc.**
* **Atinge locais onde uma limpeza convencional não alcança, ou falha em alcançar, como partes de difícil acesso no interior do veículo;**
* **Sem necessidade de refil ou recarga;**
* **Equipamento portátil, fácil manuseio e desligamento automático.**

**Onde utilizar?**

* **Carros de passeio.**

**Qual é o tempo de aplicação?**

* **40 minutos ou conforme necessidade.**

**Como usar o gerador de ozônio OZmini 12v?**

**1. Certificar-se de que o cabo de tensão esteja devidamente fixado no encaixe do gerador, que fica na parte inferior de trás do mesmo.**

**2. Retirar acessórios que não fazem parte do veículo como telefone, carteira, entre outros, além do tapete de borracha.**

**3. Baixar os protetores de sol e abrir os compartimentos internos como o porta-luvas, para permitir contato com o ozônio.**

**4. Fechar todos os vidros do automóvel para impedir a saída do ozônio.**

**5. Ligar o veículo e acionar o ar condicionado em 20ºC ou a ventilação no frio com a máxima intensidade de ventilação sob recirculação interna. Certificar-se de que os difusores de ar estejam abertos.**

**6. Conectar o gerador de ozônio à rede 12v do carro (popularmente conhecido como acendedor de cigarro) e posicioná-lo no centro do veículo entre os assentos dianteiros.**

**7. Ajustar o tempo de funcionamento através do controle de tempo (temporizador) no painel do gerador.**

**8. Ligar o Gerador de ozônio, sair do veículo e fechar a porta.**

**9. Após o fim da aplicação do ozônio, deixar a ventilação interna ligada e abrir todas as portas do veículo para permitir arejamento e que o ozônio saia de dentro do veículo.**